排污单位自行监测数据质量管理制度建设与运行
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说明：
1.表单为自行监测质量管理记录的示例模板，排污单位可结合实际管理需求对表单内容进行适当调整。
2.对生态环境监测管理服务平台已具备相应记录功能的，应优先通过平台填报；平台暂未支持的功能，可暂用本示例表单记录。

附件1：自行监测数据质量管理授权书（示例）

本人__________作为单位负责人，依据《排污许可管理条例》及生态环境管理相关规定，现正式任命以下人员负责本单位自行监测具体活动的实施与质量管理工作，确保监测行为合法合规，保障自行监测数据真实、准确、完整。
授权期限为：  年  月  日  至   年  月  日

自行监测职责人员授权表
	序号
	岗位
	职责
	人员签名

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	……
	……
	……


授权人（签字）：
授权日期： 


附件2：诚信监测承诺书（示例）
本人__________（姓名），身份证号_____________________，担任__________（单位名称、岗位名称），负责__________（具体工作内容）。
本人郑重承诺：
一、严格遵守《中华人民共和国生态环境法典》《生态环境监测条例》《排污许可管理条例》等法律法规，依法依规开展自行监测活动；
二、严格按照标准规范和技术要求开展监测工作，不以任何方式对监测数据弄虚作假；
三、认真履行岗位职责，对本人负责的监测活动和数据质量负责；
四、如实记录监测过程和结果，确保记录完整、规范、可追溯；
五、发现异常情况及时报告，不隐瞒、不谎报；
六、接受生态环境部门和社会公众的监督；
七、如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任和违约后果。

承诺人（签字）：                                                日期：  年   月   日

附件3： 手工监测点位信息记录表（示例）
	项目
	内容
	项目
	内容

	点位类型
	□废气/□废水/□其他
	点位编号
	DA______ /DW______

	点位名称
	
	点位位置
	E:______  N:______

	点位属性
	□外排口
□治理设施进口
□治理设施出口
	监测因子
	

	工作平台高度（m）
	
	监测断面（当量）直径（m）
	

	监测断面上游距离弯头、阀门、变径管的距离（m）
	
	监测断面下游距离弯头、阀门、变径管的距离（m）
	

	手工监测孔数量（个）
	
	点位信息标识牌图片
	

	梯架类型
	□钢直梯
□钢斜梯
□钢转梯
□电梯
□其他
	测流装置
	□电磁管道
□堰槽
□其他


    

附件4：人员信息记录表（示例）
	项目
	内容
	项目
	内容

	姓名
	
	性别
	

	身份证号
	
	联系电话
	

	所属单位
	
	所属部门
	

	岗位名称
	
	入职日期
	

	学历/学位
	
	专业
	

	职称
	
	从业年限
	

	人员能力（培训证书）
	
	证书编号
	

	证书有效期
	
	发证单位
	

	能力确认

	确认方式
	确认时间
	确认结果
	确认人签字

	□理论考试/□操作考核/□盲样测试/□其他
	
	□合格/□不合格
	

	......
	
	
	

	培训经历

	培训内容
	培训时间
	培训机构
	培训结果

	
	
	
	


        
附件5：站房出入登记表（示例）
站房名称：                                             站房管理人：      
	进站人员
	单位/部门
	进站时间
	离开时间
	进站事由
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



附件6：排污单位委托自行监测现场监督记录表（示例）
	现场监督日期
	_______年______月______日

	一、现场基本信息

	本次现场监测人员数量
	         人

	本次计划监测点位数量
	         个

	二、监测点位

	监测点位
	名称：_______________  编号：________________

	现场监督方式1
	□视频     □伴随      □直联直采

	监测时间
	开始时间：______时______分
结束时间：______时______分

	监测人员
	____________________________________

	监测设备
	名称：_______________  编号：_______________
名称：_______________  编号：_______________
名称：_______________  编号：_______________

	现场样品记录情况
	□打印票据     □现场原始记录     □其他      

	三、本次现场监督情况确认

	监测点位是否按计划全部监测
	□是     □否：原因         

	监测项目是否按计划全部采集
	□是     □否：原因         

	采集样品数量是否已与技术服务机构核对
	□是     □否：原因         

	采集样品是否已加施封志
	□是     □否：原因         

	四、异常情况或其他说明
	

	[bookmark: _GoBack]排污单位代表（签字）：_______________

	注：
1如采用视频等非伴随方式开展现场监督，请排污单位注意留存视频、照片等资料。


填报说明：
1.排污单位委托技术服务机构承担手工监测的，在技术服务机构开展现场监测活动时，同步填写该记录。
2.自动监测的排污单位，其调试检测、核查比对涉及的手工监测，以及自动监测数据无效期间的手工替代监测，如委托开展技术服务机构承担，也应同步填报该记录。
3.本表以一个监测点位为例，如有多个点位，请复制第二部分“二、监测点位”依次填写。

附件7：排污单位自行监测工况记录表（示例）
	排污单位名称
	
	监测日期
	    年  月  日  时  分—  时  分

	监测单位名称
	
	监测人员
	

	监测类别
	废气有组织  废气无组织  废水  噪声 其他
	排放规律
	连续  间歇
	生产周期
	≤8h  >8h

	监测点位名称
及编号
	主要生产设施a
	污染防治设施d

	
	工况核算
类型b
	核算类型
名称
	设计值
	实际值
	负荷（%）c
	设施名称和治理工艺
	是否正常运行

	
	
	
	
	
	
	废气治理设施DA001—SCR/电除尘/湿法脱硫
	是 否

	
	
	
	
	
	
	
	是 否

	
	
	
	
	
	
	
	是 否

	
	
	
	
	
	
	
	是 否

	
	
	
	
	
	
	
	是 否

	
	
	
	
	
	
	
	是 否

	
	
	
	
	
	
	
	是 否

	
	
	
	
	
	
	
	是 否

	备注
（可对表中未尽事项或需补充内容进行说明）
	


                 排污单位责任人签字（盖章）：                        
填表说明：
a：监测类别为有组织废气时，主要生产设施包括但不限于：燃料锅炉和燃气轮机组；工业炉窑（熔炼炉、焚烧炉、熔化炉、加热炉、热处理炉、石灰窑等）；化学反应设备（化学反应釜/器/塔、蒸馏/蒸发/萃取设备等）；橡塑加工设备（密炼机、挤出机、注塑机、硫化机、造粒及热熔加工设备等）；涂装与表面处理设施（喷涂室、烘干固化炉、电镀槽、酸洗磷化、氧化处理设施等）；印刷与涂布复合设备（印刷机、涂布机、复合机、覆膜机、油墨调配烘干设备等）。如为储罐、仓库、固体废物储存间、转运站等储运设施时，设计产量/用量填仓/罐最大容量，产品产量/用量填监测时段库的实际最大存量。
监测类别为无组织废气时，主要生产设施包括但不限于：生产线或车间、养殖栏舍、储罐、储仓、物料转运点、落料点、露天堆场等。
监测类别为废水时，主要生产设施包括但不限于：生产工艺反应设备（反应釜、蒸馏塔、萃取槽、结晶器、蒸发设备等）、物料/产品清洗设备（原料清洗机、工件清洗槽、容器清洗设备等）、冷却循环设施（冷却塔、循环水泵、冷却水池等）、涉水行业专用生产设备（纺织印染机、造纸机、电镀槽、酸洗槽、食品加工生产线、制药反应设备等）、物料预处理设施、车间生产配套涉水设施等。
监测类别为噪声时，主要生产设施包括但不限于：泵、风机、空压机、冷却塔、发电机、振动筛、球磨机、破碎机、切割机、汽轮机、磨煤机、焚烧炉、排气放空设备、运输车辆、非道路移动源、工程机械等。
b：工况核算类型：包括产量、原辅料用量、设施负荷。
c：监测期间的工况负荷，优先采用产品产量；若产品不固定或产量难以核算，可选用原辅料用量或燃料消耗量作为核定依据。
d：监测类别为有组织废气时，污染防治设施包括但不限于：除尘设施(袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他)、脱硫设施(干法、半干法、湿法、其他)、脱硝设施(低氮燃烧、SCR、SNCR、其他)、有机废气收集治理设施(焚烧、吸附、催化分解、其他)、恶臭治理设施(水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他)、其他废气收集处理设施(活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他)等。
监测类别为无组织废气时，污染防治设施包括但不限于：运输车辆密闭、苫盖、清洗车轮等；厂区道路硬化、洒水、喷雾等；物料储存点密闭、清扫、吸尘、洒水等。
监测类别为废水时，污染防治设施包括但不限于：中和、絮凝、沉淀、气浮、过滤、A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶等。
监测类别为噪声时，污染防治设施可用 — 表示。

